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Digitaler Produktpass · Edge Pod EP-410
Edge-Pod für die Videozuspielung über IP-Netze, mit latenzarmer Codierung und doppelter Stromversorgung.
Ausgestellt von: DACTA Core
Datum: 13.11.2026 04:34 UTC
Produktdatenblatt
[image: ]
	Angabe
	Wert

	Kennung
	AQY8Y3FP96MVH

	Modell
	EP-410

	Kategorie
	Apparati di contribuzione video

	GTIN
	09506000134352

	Los
	L-2610

	Seriennummer
	EP410-2610-00017

	Unternehmen
	DACTA BROADCAST SRL

	Aktueller Eigentümer
	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)

	Adresse des Passes
	https://dactacore.com/p/AQY8Y3FP96MVH

	Peso (kg)
	4,2

	Alimentazione
	100-240 V AC, ridondata

	Riparabilità
	moduli sostituibili senza attrezzi speciali

	Consumo tipico (W)
	38,5

	Paese di assemblaggio
	Italia

	Materiale dello chassis
	alluminio, 62 % riciclato



Demonstrationsdaten. Beispielprodukt und -unternehmen: fiktive Daten zu Demonstrationszwecken.
Lieferkette
1. Wareneingang der Komponenten
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	05.10.2026 08:40 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano

	Chassis
	alluminio, 62 % riciclato

	Alimentatori
	lotto PSU-7731

	Scheda di elaborazione
	lotto MB-2610-A

	Anmerkungen
	Ricevuti e controllati i componenti del lotto.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x78f6fc278f4c9c7429962ab6e61a624cd03550e550255ef51a92d26d2f071468

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525



2. Montage
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	08.10.2026 14:15 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano

	Linea
	2

	Firmware
	3.2.0

	Ordine di produzione
	OP-2026-0412

	Anmerkungen
	Assemblaggio completato.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x51bcc8651e092c56554557e644911b5e149a5a3e90bfdaa88e9eda4eb9e8fa77

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525



Dieses Ereignis wurde korrigiert: siehe Korrektur vom 15.10.2026
3. Prüfung
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	12.10.2026 09:30 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Laboratorio di collaudo, Milano

	Esito
	conforme

	Prova termica
	48 h a 45 °C

	Assorbimento (W)
	38,5

	Anmerkungen
	Collaudo superato.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x7cf06d20bc70b9233cfef6a527745ad6f18ba8d2d1bac4cebc5e8c492f5ecbd4

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525



4. Zertifizierung
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	14.10.2026 11:00 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano

	Norme
	EN 55032, EN 62368-1 (esempio)

	Anmerkungen
	Dichiarazione di conformità e rapporto di collaudo allegati.

	Angehängte Dokumente
	dichiarazione-di-conformita-EP-410.pdf, rapporto-di-collaudo-EP410-2610-00017.pdf

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x8357c1dbdc7f3593b4bb7e54e8acca197b049aa979314ed7be90f1ea0ea75ba7

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525



5. Korrektur
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	15.10.2026 16:20 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Stabilimento DACTA BROADCAST, Milano

	Firmware
	3.2.1

	Anmerkungen
	Versione del firmware corretta: 3.2.1 (nell'evento di assemblaggio era indicata 3.2.0).

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0xa38e501fabb2d24f4125cdc7ab35d3552f4668b5e4073740809538983778d376

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0xd3e80d841531bdadd6fe8d85fd2327c2f071a6330d3b14950045170b4a1be525



Korrektur des Ereignisses vom 08.10.2026
6. Verpackung
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	20.10.2026 10:05 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Magazzino spedizioni, Milano

	Colli
	1

	Imballo
	cartone, 90 % riciclato

	Peso lordo (kg)
	6,4

	Anmerkungen
	Imballato per la spedizione.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x0efca144c3c8b98f8ddf9a55cda64400b5a713589cdac235c51853fa21802c9f

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c



7. Versand
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	21.10.2026 07:50 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Magazzino spedizioni, Milano

	Vettore
	corriere espresso (esempio)

	Destinazione
	Lugano (CH)

	Documento di trasporto
	DDT 2026/0871

	Anmerkungen
	Affidato al vettore.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x6e04b58fc54614050203a9c50ef6adbbfe10caab3c5ac7ac8d93c0771efd1425

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c



8. Eigentumsübertragung
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	23.10.2026 12:00 (+02:00)

	Erfasst von
	DACTA BROADCAST SRL

	Ort
	Milano

	Übertragender
	DACTA BROADCAST SRL

	Empfänger
	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)

	Documento
	fattura 2026/1093

	Anmerkungen
	Proprietà trasferita con la vendita.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x492be4378bfb64638ddb963d3215c62bdbc29c6d19ce3d32d0603ab5ce0da0e3

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x71ee9f0c275cc4594c774ea2ea1bbaf33e3d01ccca19965bbf448f4374b1493c



9. Lieferung
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	23.10.2026 15:40 (+02:00)

	Erfasst von
	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)

	Ort
	Centro di produzione, Lugano

	Colli ricevuti
	1

	Integrità dell'imballo
	conforme

	Anmerkungen
	Ricevuto, imballo integro.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0x152a855d41801cf76a635e12683eb2ea3286fd54a61e6e61431c7e1e28403fb4

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578



10. Installation
	Angabe
	Wert

	Datum und Uhrzeit des Ereignisses
	27.10.2026 10:10 (+01:00)

	Erfasst von
	ALPENLINK MEDIA SA (esempio)

	Ort
	Regia mobile 2, Lugano

	Firmware
	3.2.1

	Messa in servizio
	completata

	Anmerkungen
	Installato e messo in servizio.

	Status
	Finalisiert · Polygon Amoy (rete di prova)

	Fingerabdruck
	0xde140767a14f3496f1f4ef6cfe28bba0b6f22facc389deff2328d8ac5a3c51bb

	Verankerungstransaktion
	https://amoy.polygonscan.com/tx/0x17ee05241776a99d8a908d487be279c1fc5f3718670137956e298f52dbcb9578



So funktioniert die Prüfung
Die Prüfung berechnet den Fingerabdruck des Ereignisses neu, kontrolliert die Signatur des Unternehmens, rekonstruiert die Wurzel des Stapels mit dem Einschlussnachweis und vergleicht sie mit der im öffentlichen Netzwerk registrierten. Sie können dies ohne diese Plattform mit dem unabhängigen Prüfer selbst wiederholen.
Dokument erstellt am 13.11.2026 04:34 UTC
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